# TYPE_1

TYPE_1

7 bytes long. The message stream ID is not included; this chunk takes the same stream ID as the preceding chunk. Streams with variable-sized messages (for example, many video formats) SHOULD use this format for the first chunk of each new message after the first

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | timestamp delta |message length | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | message length (cont) |message type id| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

## Properties

mark
Link copied to clipboard
val mark: Byte
name
Link copied to clipboard
val name: String
ordinal
Link copied to clipboard
val ordinal: Int